{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":23,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["《2010～2011年度四川大学大学生参与教师科研活动引导目录》（参与制总目第1批）"]
["序号","学院或单位名称","专  业","科研项目名称","科研训练课题简介","导师姓名","职  称","对学生的要求（包括预修课程）","可接收学生人数","题目类型","项目执行时间","学生姓名","学号","学生姓名","学号","学生姓名","学号","学生姓名","学号","学生姓名","学号","学生姓名","学号"]
[20102001,"电气信息学院",null,"低碳高效终端电能需求规划模型与算法研究","主要内容包括控制目标与对象的建模、相关算法研究、系统总体设计、各子系统开发与实现等，该课题不仅对于电力用户、电力企业具有重要理论价值和现实意义，而且对于第三方参与、监督，人与自然的和谐发展均具有重要价值","肖先勇","副教授","进入二年级以后，对智能电网有浓厚兴趣，有责任感，有一定数学基础、外语水平和计算机基础，立志本科毕业后在四川大学攻读硕士或更高学位。",6,"应用研究","2010.6-2011.6"]
[20102002,"电气信息学院",null,"电缆终端局部放电监测天线传感器设计","设计一特高频天线传感器，将电缆的局部放电信号通过天线方式接收，通过滤波和放大电路，将信号传输到采集卡，最后输入计算机存储分析。该方法目前具有安装方便，在UHF频段信号受到的干扰小等优点","周凯","副教授","具备模拟电子、数字电子技术基础；具备PCB设计工具使用能力；动手能力强\n",6,"应用研究","2010.6-2011.6"]
[20102003,"电气信息学院",null,"无线传感器网络应用传输系统设计及性能分析","设计出具有实用价值的监测系统模块。通过本项目，拟在数据传输、能量管理、数据融合方面拓展思路，积累数据，提出应用的工程，并使学生在基础数据收集、数据分析、项目研发、系统设计上有所收获","黄宏光","副教授","英语阅读理解能力好。具有通信领域的基本知识。\n有基本的编程及分析能力。踏实、有合作意识。\n分析能力较好。\n",6,"应用研究","2010.10.5-2010.11.5"]
[20102004,"电气信息学院",null,"终端电能消费市场多方利益评估测度与评估方法研究","实现终端能量动态管理与控制的目的在于保证电力用户、电力企业和社会等多方满意，属多目标不确定性规划问题，同时受多重不确定因素影响，如何建立确定评估测度并建立合理的数学模型，研究该模型可行的算法是实现终端电能动态管理的关键问题之一。","肖先勇","副教授","进入二年级以后，对智能电网有浓厚兴趣，有责任感，有一定数学基础、外语水平和计算机基础，立志本科毕业后在四川大学攻读硕士或更高学位。",3,"应用研究","2010.6-2011.6"]
[20102005,"电气信息学院",null,"终端能量动态管理与控制系统整体结构与功能模块设计","对智能电网，能源效率，电力用户、电力企业、社会等多方面利益关系及其数学描述有初步认识，能在老师指导下自主学习有关知识，掌握根据目标要求如何进行系统设计、如何按照模块化设计合理建立整个系统的体系结构，为最终实现该系统提供合理的系统设计","肖先勇","副教授","进入二年级以后，对智能电网有浓厚兴趣，有责任感，有一定数学基础、外语水平和计算机基础，立志本科毕业后在四川大学攻读硕士或更高学位。",3,"应用研究","2010.6-2011.6"]
[20102006,"华西临床医学院","听力学","大陆普通话噪声下言语测试（MHINT）测试四川方言人群的正常值","大陆普通话版噪声下言语测试（MHINT）测试母语普通话和母语四川话的受试者各30名，整理数据，运用数据统计学分析方法，比较母语四川话与母语普通话人群的差异，以获得母语四川话成年人MHINT校准后的标准，实现大陆普通话版噪声下言语测试（MHINT）在四川地区的临床应用。","胥科","中级","课余时间比较充裕，能够自行安排时间；有一定的医学物理学、生理学、听力学基础专业知识；有团队合作精神与较好的耐心；对科研活动有兴趣、热情;华西医院听力中心志愿者优先考虑",3,"自拟","2010.05-2010.12"]
[20102007,"华西临床医学院/华西第二医院","发育细胞生物学","脑发育的分子调控机制","1) 神经干细胞自我更新及定向分化的分子机制；2) 神经干细胞衰老的分子机制；3) 神经元衰老的分子机制；4) 神经元损伤及修复；5) 心、血管细胞发育、衰老的分子机制；6) 肿瘤干细胞的分子调控机制；7) 自定课题\n","李华顺","教授","激情活力、富有创造性、对自然充满好奇，对课程没有特殊要求",6,"科学研究、技术创新","2010.5-2011.5"]
[20102008,"华西临床医学院/华西第二医院","发育细胞生物学","神经干细胞分化与中枢神经系统发育","分子、细胞、生物化学、遗传学","李赫冬","教授","对科研有热情（最好预修分子生物学，细胞生物学，胚胎发育学）",4,"基础科学","2010.5-2011.5"]
[20102009,"华西临床医学院/华西第二医院","肺发育与疾病","肺发育与疾病的分子机制","无论是肺的发育还是成熟后正常肺功能的维护都离不开肺上皮细胞的正常的增殖和分化能力，我们实验室具体研究上皮特异的转录因子调节肺成熟及维持稳态的机制","万华靖","副教授","分子生物学,细胞生物学，发育学",3,"基础研究","2010.5-2011.5"]
[20102010,"华西临床医学院/华西第二医院","细胞生物学","DNA修复与基因组稳定性","解析基因组稳定性机制在肿瘤发生，器官发育过程中的作用","刘聪","研究员","科研热情和探索精神",3,"研究型","2010.5-2011.5"]
[20102011,"华西药学院","药学","P－gp抑制剂对抗癫痫药物透过血脑屏障的影响研究","本课题以苯巴比妥（PB）AEDs作为模型药物，采用P-gp特异性拮抗剂维拉帕米(verapamil，Ver)观察P-gp对PB通过大鼠BBB的影响作为阳性对照，选择异喹啉类生物碱、黄酮类化合物等多种可能具有P-gp抑制作用的天然产物，考察其对AEDs透过BBB的影响，从而为阐明P-gp抑制剂对AEDs的作用机制，筛选安全有效的P-gp抑制剂作为抗癫痫辅助药物，提高难治性癫痫治疗效果提供研究基础。","周静","讲师","有较扎实的专业基础知识，责任心强，较强的动手能力，能吃苦耐劳。",4,"应用研究","2010.9-2011.6"]
[20102012,"华西药学院","药学","固体口服制剂质量标准建立及评价研究","课题主要为固体口服制剂质量研究，内容包括制剂中药物的化学鉴别、色谱鉴别研究，建立药品的鉴别方法；采用高效液相色谱的方法建立药物含量测定方法并进行方法学评价；采用液相色谱的方法研究药品中杂质的含量，并确定其限度；对制剂中药物的体外溶出过程进行研究，并建立溶出度测定方法及限度。","杨俊毅","讲师"," 工作勤奋，主动性强，能吃苦，认真负责，细致；并在学习过程中能够积极思考问题，希望通过科研训练有所收获的同学。 在参与科研训练过程中，不能认真履行老师交予的任务，或只是到本课题组参观的同学不建议选择本项目。",6,"应用研究","2010.9-2011.6"]
[20102013,"华西药学院","药学","以曲二糖为模板的α-葡萄糖苷酶抑制剂的设计、合成及活性研究","本课题选择生命体中普遍存在的α-葡萄糖苷酶催化反应底物——寡糖片段曲二糖为模拟对象，合理运用糖苷酶抑制剂的设计思路，用氮杂糖1-DNJ、DAB-1和氨基环多醇valienamine结构替换曲二糖还原或非还原端葡萄糖基以模拟酶解过渡态，进一步在氮原子上引入直链烷基或氨基酸残基，并用碳苷键连接两部分糖基以增加分子稳定性，考察所设计的一系列曲二糖类似物的α-葡萄糖苷酶抑制活性及选择性。由于曲二糖是能被α-葡萄糖苷酶所识别的酶解底物，因此，在它的结构基础上进行合理修饰，不仅有望发现全新的具有高活性及选择性的糖类α-葡萄糖苷酶抑制剂，从而为糖尿病等疾病的药物治疗开辟一条新的途径；并且可能以这些小分子抑制剂为探针，对该酶的结构和功能进行研究，为深入的药物研发提供有用信息，因而具有重要意义。","杨劲松","教授","对有机合成研究感兴趣；有吃苦耐劳精神",3,"应用研究","2010.9-2011.6"]
[20102014,"化学工程学院","冶金工程","氮等离子处理对二氧化钛纳米管阵列的性能的影响","二氧化钛是宽禁带的半导体，其带隙能为3.2 eV(对锐钛型),只能响应波长小于387.5 nm的可见光，而无法利用占太阳光总能量45%左右的可见光能量。大量研究表明,“等离子体”处理的催化剂具有比表面大、还原速率快、催化组分晶格缺陷等优点, 从而导致催化活性的提高.。在成功采用钛阳极氧化法制备有序列二氧化钛纳米管阵列的基础上，采用氮等离子体对其进行处理以拓展其光响应波长范围至可见光区域。研究等离子处理的条件如电压、电流、时间等参数对二氧化钛纳米管阵列薄膜的光吸收特性、光电响应、荧光特性、催化活性的影响。用XPS、DRS、PL、光电流响应、光催化试验等表征样品性能。通过制备参数的优化，制备出具有优良的可见光响应特性的二氧化钛纳米管阵列。\n  \n","刘中清","副教授","08级冶金工程系学生",5,"国家自然科学基金项目","2010.7~2010.9"]
[20102015,"化学工程学院","冶金工程","电解法制备金属材料的实验研究","主要研究目的和内容：电解过程是有色金属冶金中常用的获得纯金属的单元操作，近年来各种金属微粉的电解制备研究已有相当多的报道，有关利用电化学过程制备特殊结构的金属材料，多元金属复合材料等也开始增加。本课题拟探索利用电化学方法制备特殊结构金属材料或者二元复合金属材料的原理，对选择的金属进行电化学实验研究，分析工艺参数对产物组成、结构和性质的影响。","张昭","教授","冶金工程专业学生，热爱冶金专业，热爱科学研究；有较好的专业理论基础知识，肯钻研，能吃苦耐劳。",3,"教师科研（自拟）","2010.5-2011.10"]
[20102016,"化学工程学院","冶金工程","高钛渣磁选方法的实验研究","难熔低品位钛铁矿，在流态化条件下采用氢气作为还原剂，在600～1000℃温度下选择性还原原料中的铁，其还原产物需经过磁选分离铁富集处理, 才能获得高品位的富钛料-高钛渣或人造金红石，从而进行下一步的纳米TiO2钛白等的深加工处理。主项目将采用流态化氢还原－磁选分离铁富集高钛渣的工艺路线处理钛铁矿，其中磁选分离铁富集高钛渣也是非常重要的研究内容。重点研究高钛渣粒度、钛精矿还原产物岩相结构、铁在高钛渣中分布和含量等对磁选分离铁富集高钛渣工艺的影响。通过本项目的研究，设计一套磁选分离铁富集高钛渣的实验装置，实现钛精矿还原产物的渣铁分离和高钛渣富集。本子课题作为主课题的重要研究内容，直接决定这主课题研究的进展及成败。","顾武安","副教授","   热爱冶金工程专业、有较好的金属冶炼基础理论和铁合金生产的专业知识、肯钻研且能吃苦耐劳、团队合作精神强。英语四级以上。",2,"教师科研（自拟）","2010.5－2011.4"]
[20102017,"化学工程学院","冶金工程","红土镍矿流态化选择性氢还原实验研究","  以微波加热预还原后，经磁选分离的红土矿为原料，以氢气为还原剂，流化还原物料，经重选-磁选分离后得到镍铁合金。该工艺路线中，流化还原操作为重要步骤，而氢还原红土矿的热力学和动力学旨在确定流化操作的条件，是项目得以顺利进行的重要基础研究。因此本子课题的主要研究内容为研究红土矿在流化床内的还原特性以及传质传热规律，以及探讨这一过程中所涉及的动力学机理问题。主要考察的参数为还原温度、还原气氛即氢氮比、还原时间、以及粒度对管式炉内红土矿还原冶炼过程的影响，为流化操作提供理论和数据支持。 \n本子课题正处于863支撑项目的研究中，申请额度为1000元。\n","袁熙志","教授","  热爱冶金工程专业、有较好的金属冶炼基础理论和铁合金生产的专业知识、肯钻研且能吃苦耐劳、团队合作精神强。英语四级以上。",1,"教师科研","2010.5－2011.4"]
[20102018,"化学工程学院","冶金工程","锂离子电池正极材料LiFePO4掺杂改性研究 ","锂离子二次电池由于具有比能量高、循环性好、自放电小等优点，具有较好地应用前景，目前发展锂离子二次电池的瓶颈在于制备合适的电池正极材料。在众多的锂离子电池正极材料中，LiFePO4价格低廉且具有较好的综合性能，因而是最有前途的锂离子电池正极材料。但该材料目前存在振实密度较低，离子及电子导电率低，使得制备的电池难以小型化及快速充放电能力不佳，一定程度上限制了其应用。而解决上述问题的方法之一即是对制备的LiFePO4进行掺杂改性。本项目拟对共沉淀制备的LiFePO4粉进行C、Ti及Ni掺杂，研究不同的掺杂量及方式对LiFePO4粉的晶体结构、振实密度及电学性能的影响。通过本项目的研究并形成研究论文，可为解决制约LiFePO4应用的关健问题提供借鉴与指导作用。本项目属教师自拟项目。","任锐","讲师","热爱本专业的冶金工程专业学生， 英语过4级。有足够的时间在实验室中进行实验。",4,"教师科研（自拟）","2010.6-2011.5"]
[20102019,"化学工程学院","冶金工程","硫酸体系中铁与钛的萃取分离研究","钛白是重要的化工原料，在国民经济中占有重要的地位。我国钛白的生产主要采用硫酸法。但硫酸法存在诸多问题，如三废特别是水解废酸量大且难于处理利用，洗涤工序水耗及洗涤废水量大，产品质量较氯化法差，这些都与获得钛白前驱体――偏钛酸的溶液中含有大量的铁有关。如果能先将铁从钛液中分离，然后再水解制备钛白，则容易实现水解废酸的浓缩循环利用、降低洗涤水耗、简化流程以及提高钛白产品的质量等。因此，钛铁的有效分离成为了一个十分重要的问题。\n溶剂萃取相对于传统的沉淀分离技术，溶剂萃取具有平衡速度快、金属分离效果好、处理能力大、金属回收率高以及操作容易实现自动控制等优点。本项目拟采用溶剂萃取法来分离钛与亚铁。\n本项目的研究内容：（1）筛选出一种高效的萃取剂及萃取体系，实现硫酸体系下二价铁与钛的萃取分离；（2）获得最佳萃取及反萃工艺条件；（3）对萃取机理进行研究。\n    该项目为教师自拟项目，有其它科研项目的结余经费作支持。\n","李春","教授","思想积极，踏实勤奋，具有一定的专业知识、较强的动手能力、独立思考和与同学合作的能力",3,"教师科研（自拟）","2010.5－2011.6"]
[20102020,"化学工程学院","冶金工程","氢等离子处理对二氧化钛纳米管阵列的性能的影响","低气压下的直流辉光放电、高频放电、微波放电及常压下的电晕放电都可以产生冷等离子体。它的主要特点是电子温度可以达到104K, 而离子和中性分子温度只有400K 左右, 因此系统整体温度很低，这就是“冷等离子体”的来由。电子在电场中加速获得能量, 与周围气体分子、原子发生碰撞, 能量就可以通过碰撞传递, 使它们电离产生新的离子、电子或使它们变为激发态并很快又跳回基态, 发出光子, 生成自由基。本项目拟采用用氢等离子体的化学效应用于催化剂表面改性，在成功制备高度有序二氧化钛纳米管阵列的基础上，研究用氢等离子体处理来改善二氧化钛纳米管阵列的光电响应特性，考察等离子体电压、电流、时间等参数对产物氧缺位度、光电响应、光吸收特性、催化性能的影响。","刘中清","副教授","08级冶金工程系学生",5,"教师科研","2010.7~2010.9"]
[20102021,"化学工程学院","冶金工程","水（溶剂）热合成金属氧化物的形貌和结构研究","主要研究目的和内容：水热和溶剂热路线用于多种金属氧化物纳米材料的制备已有很多报道，但是对过程中金属氧化物前驱体成核和生长过程的研究尚不很清楚，尤其对于形貌和结构的可控制备尚不够清楚，需要进行相关研究。拟在实验室进行水和醇作溶剂，无机盐为原料，在较高温度和压力下制备金属氧化物粉体的实验研究，分析工艺条件对金属氢氧化物（金属氧化物）成核和生长的影响，探索水（溶剂）热合成条件下金属氧化物产物尺寸、形貌和结构可控制备的基本规律。","张昭","教授","冶金工程专业学生，热爱冶金专业，热爱科学研究；有较好的专业理论基础知识，肯钻研，能吃苦耐劳。",3,"教师科研（自拟）","2010.5-2011.10"]
[20102022,"化学工程学院","冶金工程","钛精矿流态化选择性还原冶炼高钛渣的实验研究","虽然我国的钛铁矿储量非常丰富，但品位低，杂质含量高，需经过富集处理获得高品位的富钛料-高钛渣或人造金红石，才能进行下一步的处理，主项目将采用流态化氢还原－磁选分离铁富集高钛渣的工艺路线处理钛铁矿，其中非常重要的研究内容是以低品位钛精矿为原料，在流态化条件下采用氢气为还原剂选择性还原原料中的铁。因此子课题的主要研究内容为以难熔低品位钛精矿为原料，在流态化条件下采用氢气作为还原剂，用外加热的方法在600～1000℃下选择性还原原料中的铁。重点研究钛精矿粒度、氢气压力、还原气氛（H2/H2O）、还原时间、还原温度等对钛精矿还原度和产物物相的影响。通过本项目的研究，预期能实现在低于1000℃的温和条件下选择性还原钛精矿中铁，生产高钛渣。本子课题作为主课题的重要研究内容，直接决定这主课题研究的进展及成败。\n    本子课题正处于四川省科技厅科技支撑项目的研究中，申请额度为1000元。\n","袁熙志","教授","  热爱冶金工程专业、有较好的金属冶炼基础理论和铁合金生产的专业知识、肯钻研且能吃苦耐劳、团队合作精神强。英语四级以上。",1,"教师科研","2010.5－2011.4"]
[20102023,"化学工程学院","冶金工程","钛精矿氢还原冶炼高钛渣的实验研究","虽然我国的钛铁矿储量非常丰富，但品位低，杂质含量高，需经过富集处理获得高品位的富钛料-高钛渣或人造金红石，才能进行下一步的处理，主项目将采用流态化氢还原－磁选分离铁富集高钛渣的工艺路线处理钛铁矿，其中非常重要的研究内容是以低品位钛精矿为原料，在流态化条件下采用氢气为还原剂选择性还原原料中的铁。而这一研究得以顺利进行的必要研究基础，首先是获得钛铁矿常态下（管式炉内）的氢气选择性还原动力学、热力学还原数据。因此本子课题的主要研究内容为研究钛精矿在管式炉内的还原特性以及传质传热规律，探讨这一过程中所涉及的动力学机理问题。管式炉内钛精矿还原冶炼高钛渣的过程，对于指导我们后续流态化条件下的选择性还原是非常重要的。\n    本子课题正处于四川省科技厅科技支撑项目的研究中，申请额度为1000元。\n","袁熙志","教授","  热爱冶金工程专业、有较好的金属冶炼基础理论和铁合金生产的专业知识、肯钻研且能吃苦耐劳、团队合作精神强。英语四级以上。",1,"教师科研","2010.5－2011.4"]
[20102024,"化学工程学院","冶金工程","微波加热预还原红土矿研究","由于红土矿的品味较低，且含有大量的水分，目前的火法冶炼工艺需要先对红土矿进行预焙烧，脱除吸附水和结晶水，再进行冶炼，使红土矿的冶炼成本大大提升。微波作为一种清洁能源，能对物料进行快速的干燥，但低镍铁品味的红土矿吸波性质差，难以达到脱水和预还原的目的。因此本子课题的主要研究内容为（1）通过添加不同的吸波辅助介质，对红土矿进行辅助加热预还原焙烧。（2）研究不同的微波场强和频率对预还原焙烧过程的影响(3)研究焙烧时间对预还原焙烧过程的影响。（4）选择合适的磁场强度对预焙烧后的红土矿进行磁选分离，实现镍铁的预富集，为后续操作提供原料。\n本子课题正处于863支撑项目的研究中，申请额度为1500元。\n","袁熙志","教授","  热爱冶金工程专业、有较好的金属冶炼基础理论和铁合金生产的专业知识、肯钻研且能吃苦耐劳、团队合作精神强。英语四级以上。",1,"教师科研","2010.5－2011.4"]
[20102025,"化学工程学院","冶金工程","氧化镍空心球的制备","氧化镍是一种特殊的过渡金属氧化物，能制成超级电容器，具有能量密度高、充电快、寿命长等优点，可用于电动汽车的储能装置。高分散和高比表面是过渡金属氧化物电极电容材料取得高比容量的关键所在，空心化则是达到这一目标的有力手段。本项目将以多种糖类的水热聚合物为模板制备具有核-壳结构的前驱体，然后经焙烧得到氧化镍空心球。采用XRD、SEM、TEM、FTIR、氮气吸附-脱附等手段对产物进行表征，通过循环伏安法和恒流充放电实验评价其电化学性能，并进一步组装成电池。研究糖类水热聚合物诱导形成空心结构的作用机理，探明形貌、结构等因素和界面现象影响氧化镍超电容性质的规律及机理。这对合成空心材料的机理研究，实现材料的可控制备，发展超级电容器有重要的科学意义和参考价值。\n本项目为2009四川大学青年教师科研启动基金项目。\n","刘昉","讲师","1）具备独立思考问题、独立动手实验的能力；\n2）能独立查阅中、英文文献；\n3）有责任心，守时。\n",3,"教师科研","2010.7~2010.9"]
[20102026,"化学工程学院","冶金工程","窑法磷酸生产中反应气氛对磷矿还原过程的影响","磷酸的生产方法主要有电炉法和湿法。电炉法产品质量高，但耗电量大，成本太高。湿法工艺生产成本较电炉法低，但产品质量较差，对磷矿品位要求较高，需要消耗大量的硫酸，副产磷石膏难于处理。窑法磷酸工艺具有对磷矿品位要求低、不用硫少用电、成本低的显著优点，比较适合于我国以中低品位为主的磷资源现状。\n    国内在上个世纪80年代开始进行窑法磷酸的实验研究，比较有代表性的是以江善襄先生为首的南化院隧道窑法（TTK）、以侯拥和教授为首的长沙矿冶院回转窑法（CDK）。隧道窑法虽然有效解决了P2O5反吸的问题，但窑内传质传热效率低，间歇操作生产能力低。回转窑法虽然易于实现连续化操作，但窑内结圈堵料严重，导致生产不能长时间稳定运行。四川大学江礼科教授等也对窑法磷酸工艺做了大量基础研究。\n窑法磷酸工艺的核心是热量的综合利用问题，即利用磷及CO氧化反应的热量满足磷矿还原反应所需的吸热量，以达到综合利用中低品位磷资源、降低磷酸生产成本的目的。\n为充分利用氧化反应热，磷矿还原与磷蒸气氧化都在同一反应器（窑）中进行。而完全利用氧化反应的热量预热生料，还不能满足磷矿还原反应所需的温度（1300℃左右），因此，还原区仍需要部分碳质燃料燃烧供热，从而还原区需要外界供氧。但如果氧含量过高，碳烧损严重，又会降低磷矿还原率。另外，还原区燃烧产生的二氧化碳等气体与配料中的炭反应，也会导致炭的烧损。\n本课题主要研究还原过程中氧气和二氧化碳浓度以及碳质材料中挥发分等对磷矿还原过程的影响规律，找出还原区操作时适宜的气氛范围。\n","李春","教授","思想积极，踏实勤奋，具有一定的专业知识、较强的动手能力、独立思考和与同学合作的能力",3,"教师科研（自拟）","2010.5－2011.6"]
[20102027,"化学工程学院","制药工程、生物工程","萃取精馏分离醇酯的计算机模拟","通过模拟可以得到最优的操作条件，综合各种因素可以知道，萃取剂的各自操作最优条件，对比可以发现各种萃取剂的性能，通过该流程，不仅可以得到化学纯度高、光学纯度较高的（R）-2-甲基-1-丁醇，而且还能得到化学纯度高、光学纯度高的（S）-乙酸异戊酯。回收后的质量较优萃取剂既可以重新回到流程中，也可以做其他用途。该流程和数据可以作为工业的参考和依据。","杜开峰","讲师","要求参与的学生在平常理论学习过程中态度端正、积极努力，并对科研有着浓厚的兴趣，善于思考，实验动手能力较强，初步具备了有机化学、化工原理、生物分离工程、仪器分析等基础性知识体系，并具备该领域的相关准备知识和基本科研思想。对利用计算机模拟化工分离过程的研究有浓厚的兴趣，对化工分离流程的原理和操作技巧有强烈的学习热情。",3,"教师科研（自拟）","2010.5－2011.4"]
[20102028,"化学工程学院","制药工程、生物工程","酱油渣中膳食纤维分析研究","酱油行业是一种常青行业，市场需求稳定，容量大。酱油酿造的主要原料是豆粕和面粉，经发酵、抽酱油后产生几倍于原料的废渣。我国酱油年产量约500万吨，由此也产生了大量的废渣（酱油渣）。由于酱油渣水分大、数量多、运输困难、难以保存、处理起来劳动强度大且很难取得好的效果，因此造成了严重的环境负担。长期以来，人们认为酱油渣是怪味扰民的工业垃圾。研究表明，酱油渣中含有丰富的油脂、磷脂、纤维和粗蛋白等成分。其中，膳食纤维对人体的生理作用已被广泛认同，被称为“第七营养素”，具有预防便秘和直肠癌、降低血清胆固醇、调节血糖血脂代谢、预防胆结石、减肥和抗癌等功效。目前关于不同发酵过程对酱油渣中营养成分含量影响分析的研究进行得并不多。本项目对不同酱油厂所产酱渣的不溶性膳食纤维和可溶性膳食纤维成分（进行定性定量分析，并进行结果比较，为酱油渣的综合开发利用奠定基础。","姚舜","讲师","对天然产物分析方面的科研有着浓厚的兴趣，对制药工程以及生物工程专业相关学科知识有一定程度的了解，基础扎实，积极肯干，认真踏实，具有团队合作精神，表现出较强的实验动手能力、科研分析能力和解决问题的能力。",3,"教师科研（自拟）","2010.6－2011.4"]
[20102029,"化学工程学院","制药工程、生物工程","糠醛水溶液液-液萃取过程中萃取剂的选择及其相平衡研究","水溶性天然产物液-液萃取过程中萃取剂的选择一般都是根据经验法和实验法，工作量大，耗时，选择的溶剂具有一定的局限性，从理论分析上来选择萃取剂研究的较少。而本课题采用基团贡献法与分子设计相结合的方法来选择萃取剂，在天然产物液-液萃取中还未见报道，具有一定的新颖性和研究价值。并且利用基团贡献法可以计算相关的液液相平衡数据，与实验数据进行比较，能检验该方法的可靠性及实用性。","杜开峰","讲师","制药工程与生物工程专业，对计算感兴趣，同时具有一定的化工原理及化工热力学背景，基础知识比较扎实，积极肯干，认真踏实，具有团队合作精神，表现出较强的实验动手能力、科研分析能力和问题解决能力。",4,"学术研究","2010.6-2011.5"]
[20102030,"化学工程学院","制药工程、生物工程","咪唑类离子液体薄层固定相合成","本课题是天然产物、化学合成和分析技术的交叉学科，此课题的意义在于\n(1)以离子液体为原料合成薄层色谱固定相的此类研究较少，具有较强的新颖性和研究价值。\n(2)实验室现已合成一系列尚未报道的具有不同结构和理化性质离子液体，其应用潜力较大，同时这些离子液体和天然产物之间的相互作用以及后者体现出来的色谱行为研究相当缺乏。\n预期获得若干新型的分别为酸、碱、中性离子液体薄层固定相，建立其科学合理的工艺路线并成功实现对代表性天然活性成分的有效分离\n","姚舜","讲师","制药工程专业，对有机合成方面的科研有着浓厚的兴趣，对有机合成，波谱分析和手性药物方面的知识有一定程度的了解，基础扎实，积极肯干，认真踏实，具有团队合作精神，表现出较强的实验动手能力、科研分析能力和解决问题的能力。",3,"教师科研","2010.6-2011.5"]
[20102031,"化学工程学院","制药工程、生物工程","咪唑类离子液体的制备及其用于分离甘蔗中花青素成分的应用","花青素是一种富含于天然药物中的重要的药用成分，因其本身呈水溶性，其分离纯化过程一直是相关研究领域公认的难点。因此，寻求一种能高效分离花青素的手段迫在眉睫。离子液体由于其绿色环保的特性而越来越被重视，离子液体的可设计性更是成为了瞩目的焦点，通过改变离子液体的结构可以调整其理化特性，进而可以在分离方面达到高收率和高选择性。本项目将离子液体用于分离甘蔗中的花青素，可以建立一种高效分离并纯化花青素的方法，并且该方法对环境友好、资源利用率高。将不仅具有较高的学术参考价值，更具有较高的社会价值和经济价值。","宋航","教授","至少通过英语四级，最好通过英语六级，平时成绩良好或优秀；专业：制药工程，和生物工程等专业的学生参与；以大三本科生为主，少量大二学生。需要学习和使用多种分析测试仪器，如高效液相色谱、薄层层析以及气相色谱等。",3,"学术研究","2010.6-2011.3"]
[20102032,"化学工程学院","制药工程、生物工程","牛I、Ⅱ型胶原的提取纯化工艺研究","胶原具有天然的低毒性、低抗原性、低免疫性、能抑制上皮组织细胞的迁移、能引导细胞再生和与人体相容性较好等的优点，它除了具有一定的药效作用外，还可作为生物医用材料，如用作组织修复材料、止血材料、药物缓释材料、细胞培养基质材料等，广泛应用于生物医学材料和临床医疗。最常见的是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型胶原。本实验分别以牛肌腱、牛软骨来提取Ⅰ、Ⅱ型胶原蛋白。胶原的提取与纯化十分重要，这是应用胶原的基础。因此，建立一套程序较简便，产品纯度高的胶原研制系统，有着重要的意义。","穆畅道","副教授","最好通过英语六级，平时成绩良好；专业：制药工程、生物工程等；以大二和大三本科生为主，少量大四学生。需要学习和使用多种分析测试仪器，如薄层层析、高效液相色谱、电泳仪、红外光谱仪等。",3,"教师科研","2010.5－2011.4"]
[20102033,"化学工程学院","制药工程、生物工程","一类具有抗肿瘤活性的苯并呋喃类化合物的设计与合成","在前期的研究工作中，我们通过计算机模拟设计了一类具有苯并呋喃母核的磺酰胺类化合物，体外活性筛选也确证了该类化合物具有较好的抑制多种肿瘤细胞株的活性。因此本项目计划在该先导化合物的基础上，综合运用计算机辅助设计及新药开发中各种常用方法设计并合成一系列的苯并呋喃类化合物，希望通过体外及体内活性筛选发现一些结构新颖、具有明确抗肿瘤活性的化合物分子，为该类抗肿瘤药物的开发打下基础。本项目的开展可增强参加项目工作的本科生在新药设计、药物合成等方面的训练并培养他们良好的科研思维和习惯。","黄文才","讲师","参加本项目的本科生需要具有较好的有机化学、药物合成及药物设计方面的基础知识和良好的有机化学实验动手能力，同时需要对科研工作具有浓厚的兴趣和吃苦耐劳的精神品质。\n\n本项目欢迎制药工程专业大三或大二（最好是大三）的本科生参加。\n",3,"教师科研（自拟）","2010.5－2011.4"]
[20102034,"化学工程学院","制药工程、生物工程","有机废水成分测定","建立废水中主要成分的分析方法以及废水作为发酵产油原料的预处理方法，从微观尺度监测和调控酵母对高浓度有机废水中代表物质的降解能力及其产油性能，对于丰富酵母代谢机制理论体系以及优化废水中酵母发酵产油的营养成分和条件具有重要的指导意义，是整个课题得以顺利进行的必要前提。","李永红","讲师","有生物学学科背景的本科学生",3,"教师科研","2010.7－2011.6"]
[20102035,"化学工程学院",null,"沼泽红假单胞菌的应用研究","主要研究内容：\n1、 制备不同培养基并在不同条件下研究沼泽红假单胞菌的产氢特性；\n2、 以垃圾渗滤液为底物，研究菌种对其的处理效果和产氢效率；\n3、 根据实验结果对实验条件进行调整和筛选，选择最佳方案投入应用。  \n","赵红卫","副教授","1、 在完成学业的条件下，利用业余时间参与科研实验工作，工作认真负责。 \n2、 科学严谨，尊重研究过程的客观事实，切忌浮躁，吃苦耐劳。\n3、科研过程中除融会贯通所学知识外，有自己的见解和创新。\n",3,"教师科研（自拟）","2010.6—2012.4"]
[20102036,"化学学院","催化化学","Fe系甲烷催化燃烧催化剂的研制","甲烷是天然气的主要成分，储量丰富，远比其它烃类更易于获得。作为能源使用的天然气绝大多数是传统的燃烧方式加以利用，在家用燃气灶和热水器上的使用更是如此。传统的燃烧方式存在能量利用率低和形成NOx化合物等二次污染物。催化燃烧技术是一种先进能源利用技术。对能源的节约和环境保护有重大的意义。","龚茂初","教授","熟练掌握仪器设备的使用，如活性测试仪的使用，比表面仪的使用，气相色谱的使用等。",3,"教师科研课题","2010.07-2011.07"]
[20102037,"化学学院","催化化学","富氧条件下氮氧化物（NOx）净化催化剂的研究","本项目研究新型宽温度窗口NH3-SCR催化剂的制备科学规律，发展其制备技术，获取催化剂的反应性能。通过对催化剂的设计和制备方法的探索，实现催化剂在较低温度下有高的反应活性，且在高温环境中保持好的活性，在高温水热老化后具有良好的稳定性。","林涛","讲师","工作认真踏实，热爱环保事业，希望今后在尾气净化专业攻读硕士的学生优先。",3,"教师科研课题","2010.07-2011.07"]
[20102038,"化学学院","催化化学","高效复合催化剂光催化氧化空气污染物","建筑结构材料和装饰材料释放多种化学物质，制革、涂料等工厂在生产过程中也会释放出多种挥发性有机物，使用空调导致室内产生的污染物难以向室外扩散，大气环境污染程度加剧，这些都会影响室内空气质量。据统计人类68%的疾病是室内空气污染引起的。","任成军","副教授","有浓厚科研兴趣，做事认真",3,"教师科研课题","2010.07-2011.07"]
[20102039,"化学学院","催化化学","工业有机挥发性气体（VOCs）催化净化催化剂的研制","借鉴催化燃烧领域的研究成果，应用到有机挥发性气体的处理中，达到环境的保护，提高人们的生存条件。通过以非贵金属（Mn、Fe、Co、Ni等）为活性组分，负载在高性能的储氧材料和载体材料上，达到净化空气的目的。","王健礼","讲师","熟练掌握仪器设备的使用，如活性测试仪的使用，自动吸附仪的使用，气相色谱的使用等。",3,"教师科研课题","2010.07-2011.07"]
[20102040,"化学学院","催化化学","满足国4及以上排放标准的密偶催化剂的研究","汽车尾气已成为最主要的大气污染源。GB 18352.3-2005中规定的最富有挑战性的是：冷启动后的排放量。而在2010年7月起将执行第四阶段（国4）排放标准，这些均给解决汽油车冷启动排放污染物控制技术提出了挑战。汽车冷启动排放控制技术主要包括密偶催化剂、HC捕集器、加热技术（电热、化学加热）等。","史忠华","讲师","熟练掌握仪器设备的使用，如活性测试仪的使用，自动吸附仪的使用，气相色谱的使用等。",3,"教师科研课题","2010.07-2011.07"]
[20102041,"化学学院","催化化学","满足未来排放标准的的高性能稀土储氧材料","此项目主要研究满足未来排放标准的机动车尾气净化催化剂需求的高性能稀土储氧材料，通过研究发展高性能稀土储氧材料的制备科学和技术，满足我国未来机动车尾气净化催化剂发展的需要。","陈耀强","教授","成绩优良，热爱科学，踏实肯干，思维活跃",3,"应用研究","2010.07-2011.07"]
[20102042,"化学学院","催化化学","满足未来排放标准的的高性能稀土储氧材料","此项目的研究已多次得到国家项目的资助，已形成雄厚积累和学科优势。主要研究满足未来排放标准的机动车尾气净化催化剂需求的高性能稀土储氧材料，通过研究发展高性能稀土储氧材料的制备科学和技术，满足我国未来机动车尾气净化催化剂发展的需要。","胡安明","讲师","成绩优良，热爱科学，踏实肯干，思维活跃",3,"教师科研课题","2010.07-2011.07"]
[20102043,"化学学院","催化化学","铈锆铝的制备及单钯催化剂的甲醇分解性能","通过本研究制备出高性能铝，镧参杂改性的稀土储氧材料，研制出同时具有高低温活性、高稳定性，选择性高和寿命长的甲醇裂解催化剂；通过反应评价与催化剂表征，阐明提高催化剂的活性和热稳定性的机理和方法，实现催化剂的可控制备；用色谱分析，XPS及相关表征手段研究催化剂表面活性物种的表面化学态对催化剂表面甲醇裂解行为的影响规律。","赵明","高级实验师","有一定的英文阅读能力，动手能力较强，学习主动。",3,"教师科研课题","2010.07-2011.07"]
[20102044,"化学学院","化学","丙型肝炎病毒NS5B蛋白酶抑制剂的机器学习方法研究","本子课题以丙型肝炎病毒NS5B蛋白酶的抑制剂和非抑制剂的分类预测为主要研究对象，采用机器学习方法(支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、k-最近相邻法(k-NN)和C4.5决策树(C4.5 DT)等)建立预测能力强的模型，探索并总结分子的结构特征与酶抑制剂生物活性之间的关系，为进一步的以酶为靶点的新药设计提供有用的信息。","薛英","教授","数学、物理、英语等相关课程成绩优良；有一定的计算机应用能力；对从事科学研究兴趣浓厚，有好奇心。勤奋, 善于思考, 肯下功夫。",3,"应用基础","2010.09-2011.08"]
[20102045,"轻纺与食品学院","轻化工程","缓释抗菌芳香皮革的制备研究","研究同时具有缓释抗菌和芳香气味皮革的制备方法和相关功能材料","辜海彬","讲师","具备制革和微生物实验技术的基础知识",3,"应用研究","2010.9-2011.9"]
[20102046,"软件学院","软件工程","CUDA技术在医疗超声系统中的应用性研究","CUDA为代表的GPU并行处理技术在信号与图像处理中有着独特的优势","刘东权","教授","1. C/C++语言和一定的程序设计基础\n2. 做事认真，有责任心\n3. 对研究工作有热情，主动并用于创新",4,"应用研究","2010.5-2011-3"]
[20102047,"软件学院","软件工程","SCU OS 的设计和开发","本课题的研究内容是设计和开发一个用于四川大学教学的操作系统平台。","赵辉","讲师","1.    微机原理和操作系统基础\n2. C语言开发\n3. 汇编语言开发\n4. 较强的动手实践能力",2,"应用研究","2010.5-2011.3"]
[20102048,"软件学院","软件工程","SELinux在网络安全中的应用研究","本课题的研究内容是SELinux在信息安全领域的应用。","赵辉","讲师","1.    基本的Linux配置和应用\n2.    C语言开发\n3.    熟练的英文阅读，以便进行英文文献阅读和整理\n4.    基本的网络安全基础\n\n",2,"应用研究","2010.5-2011.3"]
[20102049,"软件学院","软件工程","编码学和逻辑学在计算机系统中应用研究","本课题的研究内容是对计算机发展中，编码学和逻辑数学如何应用到计算机科学进行调研和研究。","赵辉","讲师","1.    数字电路\n2. 离散数学基础\n3. C语言基础\n4. 熟练的英文阅读，以便进行英文文献阅读和整理",2,"应用研究","2010.5-2011.3"]
[20102050,"生物治疗国家重点实验室","生物化学与分子生物学","甘露聚糖介导的抗VE-cadherin及Survivin双价通用肿瘤基因疫苗的研究","甘露聚糖介导抗VE-cadherin及Survivin双价通用肿瘤基因疫苗的抗肿瘤效应观察","吴扬","副教授","生命科学院、临床医学院、基础医学与法医学院",4,"应用研究","2010，7-2012，12"]
[20102051,"生物治疗国家重点实验室","生物化学与分子生物学","型PI3Kγ抑制剂治疗急、慢性肝炎研究","本项目以PI3Kγ为靶点，进行基于结构的全新小分子药物设计，开发自主创新的治疗急性重症肝炎一类新药。","吴晓华","副教授","生命科学院、临床医学院、基础医学与法医学院",6,"应用研究","2010年5月-2011年4月"]
[20102052,"水利水电学院","水利水电工程","安宁河观音岩电站扩建工程可行性研究","本项目将对观音岩电站扩建工程的装机规模、工程布置、施工方案等进行研究，通过应用数值分析和系统工程的方法，为观音岩电站扩建工程提供可行性研究报告","陈新","副教授","学习态度端正，成绩优良，有较扎实的数据基础和计算机操作基本技能，从事过一定的实践工作（包括社会实践）",3,"应用研究","2010.9-2011.6"]
[20102053,"水利水电学院","水文与水资源工程","德阳中心城区应急供水方案研究","德阳市是汶川地震重灾区，中心城区将面临快速发展，研究城市应急供水日益重要，本课题通过城市应急供水不同方案指标的建立，选择合理的方案","黄晓荣","副教授","掌握水文、水工及概率预算知识",6,"应用研究","2010.9-2011.6"]
[{"$nulls":8},178]